Qualità & Programmazione  	 

Laboratorio Metrologico

La qualità dei ns. prodotti è garantita da uno scrupoloso controllo effettuato prima a bordo macchina e successivamente attraverso modalità sistematiche e procedurate con l'ausilio di un sistema di misurazione dimensionale COORD3 Eos 5.4.4 motorizzata.

Il sistema di misura dimensionale e tutte le attrezzature sotto riportate sono soggetti a taratura e certificazioni periodiche da parte degli enti incaricati.
	Macchina di misura tridimensionale COORD3 - EOS 5.4.4 MOTORIZZATA CON CNC Arco-Quick, palpatore elettronico RENISHAW.
	Microscopio fino a 40 ingrandimenti
	Durometro
	Piani di riscontro in acciaio
	Serie set di blocchetti JOHNSON
	Micrometri meccanici di vario tipo
	Calibri meccanici e digitali, comparatori digitali
	Rugosimetro

Su richiesta del cliente viene rilasciata la dichiarazione di conformità delle misurazioni effettuate.

Programmazione CN

La ns. azienda si avvale di un moderno sistema CAD-CAM composto da:

	VIRTUAL GIBBS 2D: permette la creazione di disegni, la simulazione del processo di lavorazione del pezzo in modellazione solida e la creazione dei programmi di lavorazione.
	VISI-SOLID: consente la creazione di disegni 2D, la modellazione 3D di solidi, la messa in tavola automatica di modelli 3D solidi, interfacce IGES, DXF, DWG, PARASOLID.
	PRAUT CN 2D: per la trasmissione, ricezione ed archiviazione dei programmi elaborati ai macchinari CN collegati in rete.